Holger Jess’ Trim Tabel

 Storsejl fra BM & Mast SuperSpar M2

 Sallingshorn: 420 mm (måske 415 mm når over 9 m/s) & P-mål: 150 - 160 mm

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vindstyrke** | Meget let - gasten inde i båden | Begge på side tanken |  |  |  |  |
| Knob | < 3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 | 15-18 | 22-25 |
| m/s | < 1,5 | 1,5-2,5 | 2,5-4 | 4-5 | 7-9 | 11- |
| **Mastehældning (m)** | 7,9 - 7,88 | 7,88 - 7,86 | 7,80 - 7,77 | 7,75 - 7,68 | 7,68 - 7,60 | 7,60 - 7,55 og lavere |
| **Vante spænding** | + | - til 0 | 0 | + | + til ++ | ++ |
| **Masteskubber** | Op, for at skabe prebend | Neutral | Neutral / 1 cm ned | 2 cm ned | 3 cm ned | 3-4 ned |
| **Fokkeskøde (cm)****ind / ud** **(målt fra center)** | 48 | 48 / 49 | 50 / 51  | 55-57 | 57-62 | 65 - helt op |
| **Fokkeskøde****op / ned** | Helt løs / op | Stadig ret løs | Let hevet.Kontroller agterlig og kig op gennem vinduet i storsejlet | +Lidt mere ned. | ++Husk altid at kontroller gennem vinduet i storsejlet. | ++ |
| **Vante base****(ift. center position)** | Frem -5 cmFor at skabe prebend | Neutral (2,61 m) | Neutral | +5 cm | +5 til +7 cm | + 7  |
| **Kick** | Løs, taget af | Løs, men ikke slap | Let hevet. | + | ++ | +++ |
| **Udhal på storsejlet** | +Stram, for at skabe twist i storsejlet | Slæk 2 - 3 cm | Slæk 1 - 2 cm | + | ++ | +++ |

- = Løs

0 = Lige sat

+ = Sat stramt

++ = Sat meget stramt

+++ = Hiv alt hvad du kan